Pratica S9L1 Security Operation: Azioni Preventive

A Configurazione Indirizzi IP

Con commando sudo *nano etc/network/interfaces* ho cambiato l’Ip della macchina kali con 192.168.240.100 e Window XP con 192.168.240.150

Con commando ping 192.168.240.150 da kali verifichiamo che sia effettiva la trasferta di pachetti

1. *Firewall attivato*

Une image contenant texte, Appareils électroniques, capture d’écran, logiciel

Description générée automatiquement

1. Prima Scansione nmap su Window XP

Une image contenant texte, capture d’écran, Police

Description générée automatiquement

1. Disabilitazione Firewall

Une image contenant texte, Appareils électroniques, capture d’écran, logiciel

Description générée automatiquement

1. Seconda Scansione con nmap

Une image contenant texte, capture d’écran, Police

Description générée automatiquement

Conclusione

Con firewall disattivato, si vede che delle porte che erano chiuse si aprano.

Possiamo concludere che il firewall a filtrata i pacchetti e quindi monitora la sicurezza.